Parczew, dnia 05.08.2019 roku

***Do wszystkich Wykonawców***

***nr post.* ZSP-III-221/387/2019**

***WYJAŚNIENIA NR 1***

***Treści SIWZ***

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie o windę osobową wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem pochylni zewnętrznej i wewnętrznych oraz remontem sanitariatów na parterze szkoły.”.**

**Pytanie 1** Czy kabina ma być ze stali nierdzewnej czy przeszklona- jeśli tak to ile ścian przeszklonych?

Odp. Ze stali nierdzewnej

**Pytanie 2** Czy drzwi kabinowe mają być ze stali nierdzewnej?

Odp. Ze stali nierdzewnej

**Pytanie 3** Czy drzwi szybowe maja być ze stali nierdzewnej?

Odp. Ze stali nierdzewnej

**Pytanie 4** W wersji EI które drzwi ?

Odp. Od strony szkoły

**Pytanie 5** Czy balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej czy malować proszkowo ?

Odp. Nie określamy

**Pytanie 6** Czy ściany nadziemne można zmienić technologię wykonania na bloczek i wieńce żelbetowe?

Odp. Tak

**Pytanie 7** Prosimy o zmniejszenie kar § 10 pkt 1.5 z uwzględnieniem wynagrodzenia podwykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8** Czy w okresie udzielonej gwarancji należy świadczyć konserwację urządzenia, zgodnie z przepisami UDT a jej koszt przyjąć w ofercie?

Odp. Tak

**Pytanie 9** W której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt operatu geodezyjnego ?

Odp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Wg nakładów rzeczowych  KNR 2-020205-01-060 | Płyty fundamentowe żelbetowe  Krotność =1,00 |

**Pytanie 10** W której pozycji kosztorysu ofertowego należy przyjąć koszt rusztowań?

Odp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Wg nakładów rzeczowych  KNNR Wacetob  100201-08-060 | Elementy żelbetowe – ściany , murki , przyczółki , filary , stopnie , jazy itp. O objętości budowli 10,01- 200,00 m3 – ściany żelbetowe  Krotność =1,00 |

**Pytanie 11** W której pozycji przyjąć koszt zabezpieczenia/ wygrodzenia placu budowy ?

Odp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Wg nakładów rzeczowych  KNR 19-010117--07-050 | Zabezpieczenie wykopów  Krotność =1,00 |